**Střešní sokl pro šikmé střechy SDS 22**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na šikmé střechy.

Se zvukovou a tepelnou izolací z oděruvzdorných a nehořlavých minerálních desek.

Lze použít pouze na taškové krytiny.

Sériová provedení do sklonu střechy až 30°.

Různé výšky soklů a provedení pro sklon střechy větší než 30° na zakázku.

Při objednání, prosím, uvést druh krytiny a sklon střechy.

Upozornění: Sokly pro šikmé střechy jsou vyráběny podle požadavku zákazníků. Z tohoto důvodu nelze ustoupit od již uzavřené obchodní smlouvy nebo zboží vrátit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDS 22 |
| Provedení: | do sklonu střechy max. 30° |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 11,7 kg |
| Hmotnost s obalem: | 12,7 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 225 mm |
| Šířka: | 705 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 805 mm |
| Šířka s obalem: | 900 mm |
| Výška s obalem: | 700 mm |
| Hloubka s obalem: | 530 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939528 |
| Typové číslo: | 0093.0952 |

Výrobce: MAICO

SDS 22 Střešní sokl pro šikmé střechy