**Střešní sokl pro šikmé střechy SDS 25**

Sokly pro montáž střešních ventilátorů na šikmé střechy.

Se zvukovou a tepelnou izolací z oděruvzdorných a nehořlavých minerálních desek.

Lze použít pouze na taškové krytiny.

Sériová provedení do sklonu střechy až 30°.

Různé výšky soklů a provedení pro sklon střechy větší než 30° na zakázku.

Při objednání, prosím, uvést druh krytiny a sklon střechy.

Upozornění: Sokly pro šikmé střechy jsou vyráběny podle požadavku zákazníků. Z tohoto důvodu nelze ustoupit od již uzavřené obchodní smlouvy nebo zboží vrátit.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SDS 25 |
| Provedení: | do sklonu střechy max. 30° |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 8,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 9,5 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 250 mm |
| Šířka: | 745 mm |
| Výška: | 290 mm |
| Hloubka: | 845 mm |
| Šířka s obalem: | 1.070 mm |
| Výška s obalem: | 740 mm |
| Hloubka s obalem: | 500 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799939535 |
| Typové číslo: | 0093.0953 |

Výrobce: MAICO

SDS 25 Střešní sokl pro šikmé střechy