**Zední rám ER-MR**

Zední rám pro příliš zapuštěná pouzdra pro zabránění nasávání vzduchu ze šachty.

Lze kombinovat se všemi pouzdry ER-UP...

Ze 2 vzájemně posouvatelných plechových rámů.

Nastavitelná hloubka: 60 mm až 90 mm.

Včetně šroubů o délce 100 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-MR |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: | stříbrná |
| Hmotnost: | 0,79 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,8 kg |
| Šířka: | 230 mm |
| Výška: | 230 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 230 mm |
| Výška s obalem: | 230 mm |
| Hloubka s obalem: | 60 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180241 |
| Typové číslo: | 0018.0024 |

Výrobce: MAICO

ER-MR Zední rám