**Odsávání ze dvou místností ER-ZR**

Sada pro připojení druhé místnosti s hrdlem, vnitřní mřížkou a filtrem.

Lze kombinovat s následujícími typy podle DIN 18017-3: ER 100, ER 100 VZ, ER 100 VZ 15, ER 100 VZC, ER 100 G, ER 100 I, ER 100 D a ER EC s kryty ER-AK/ER-AH/ER-AB.

Příslušenství: náhradní filtr ZRF.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ER-ZR |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,18 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,26 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 120 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990314 |
| Typové číslo: | 0093.1025 |

Výrobce: MAICO

ER-ZR Odsávání ze dvou místností