**Regulace tlaku Centro-PE**

Centro-PE: S externím tlakovým boxem.

Parametry

Použitelné v centrálním ventilačním systému Centro.

Automatická regulace podtlaku při různých provozních stavech.

Pomocí fázového ořezu může být plynule regulováno napětí na motoru.

Jen pro jednofázové asynchronní motory, odhlučněné jednotky ESR 16-2 až ESR 40-2.

Robustní plastové pouzdro.

S průhledným krytem a svorkovnicí.

Indikace LED zelená: Provoz.

Indikace LED červená: Porucha.

Indikace skutečného tlaku.

Indikace napětí motoru.

S vypínačem.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Centro-PE |
| Napájecí napětí regulace: | 230 V |
| Max. zatížení: | 8 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Síťový přívod ventilátoru: | 3 x 1,5 mm² |
| Síťový přívod ventilátoru s motorovou ochranou: | 5 x 1,5 mm² |
| Síťový přívod regulace: | 3 x 1,5 mm² |
| Přívod tlakový box: | 2 x 2 x 0,6 |
| Napětí na výstupu: | 0 - 230 V |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 1,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 2,23 kg |
| Šířka x výška x hloubka tlakového boxu: | 135 mm x 85 mm x 85 mm |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 190 mm |
| Hloubka: | 110 mm |
| Šířka s obalem: | 385 mm |
| Výška s obalem: | 205 mm |
| Hloubka s obalem: | 205 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799573982 |
| Typové číslo: | 0157.0398 |

Výrobce: MAICO

Centro-PE Regulace tlaku