**Vzduchový filtr TFE 31-7**

Vzduchové filtry pro vzt. zařízení.

Inspekční záklopka pro jednoduchou výměnu filtru.

S filtrem ze syntetického vlákna.

Deskový filtr.

Filtrační vložku nelze regenerovat.

S gumovým těsněním na vzduchových hrdlech.

TFE ...-5: Třída filtru F5, náhradní filtr RF...-5

TFE ...-7: Třída filtru ISO ePM1 50 % (F7), náhradní filtr RF...-7

Doporučené příslušenství: Hlídač rozdílu tlaku DW 1000.

Pokyny pro montáž

Stav filtru sledovat hlídačem tlakové diference DW 1000.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TFE 31-7 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 7,63 kg |
| Hmotnost s obalem: | 9,28 kg |
| Druh filtru: | Prachový a hmyzový filtr |
| Třída filtru: | ISO ePM1 50 % (F7) |
| Jmenovitá světlost: | 315 mm |
| Šířka: | 460 mm |
| Výška: | 530 mm |
| Hloubka: | 300 mm |
| Šířka s obalem: | 485 mm |
| Výška s obalem: | 650 mm |
| Hloubka s obalem: | 485 mm |
| Teplota okolí: | 80 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490555 |
| Typové číslo: | 0149.0055 |

Výrobce: MAICO

TFE 31-7 Vzduchový filtr