**Vzduchový filtr ZFF 40**

Filtr pro čištění proudícího vzduchu.

S ochrannou mřížkou.

Jednoduchá výměna filtru.

Příslušenství: Náhradní filtr FF.. .

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZFF 40 |
| Instalace: | uvnitř |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 2,44 kg |
| Hmotnost s obalem: | 3,96 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Vhodné pro jm. světlost: | 350 mm / 400 mm |
| Šířka: | 470 mm |
| Výška: | 470 mm |
| Hloubka: | 112 mm |
| Šířka s obalem: | 480 mm |
| Výška s obalem: | 480 mm |
| Hloubka s obalem: | 130 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799490050 |
| Typové číslo: | 0149.0005 |

Výrobce: MAICO

ZFF 40 Vzduchový filtr