**Potenciometr ST EC 230**

Potenciometr pro řízení EC ventilátorů.

Výstupní napětí z ST EC 10 a ST EC 230 lze plynule nastavit otočným knoflíkem v rozsahu 0 - 10 V.

ST EC 3 disponuje regulací výstupního napětí ve třech stupních:

Stupeň 1 = lze nastavit 3 - 7 V

Stupeň 2 = lze nastavit 5 - 9 V

Stupeň 3 = 10 V

Potenciometr lze instalovat buď do podomítkové krabice bez pouzdra (IP 44) nebo na omítku s pouzdrem (IP 54).

Přídavný spínací kontakt u ST EC 010 umožňuje např. připojení odpojovače regulátoru.

ST EC 230 pro připojení k napájecímu zdroji 230 V.

ST EC 010 pro připojení k napájecímu zdroji 10 V.

ST EC 3 pro připojení k napájecímu zdroji 10 - 15 V.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ST EC 230 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Výstupní signál: | 0 V - 10 V |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Způsob instalace: | Na omítku / Pod omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,17 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,19 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 65 mm |
| Šířka s obalem: | 107 mm |
| Výška s obalem: | 85 mm |
| Hloubka s obalem: | 73 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799571094 |
| Typové číslo: | 0157.0109 |

Výrobce: MAICO

ST EC 230 Potenciometr