**Náhradní filtr ZF 300**

Náhradní filtry pro centrální ventilační přístroje WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZF 300 |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Hmotnost: | 0,18 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,2 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 45 % (G3) |
| Šířka: | 435 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 10 mm |
| Šířka s obalem: | 436 mm |
| Výška s obalem: | 151 mm |
| Hloubka s obalem: | 25 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Vhodné pro výrobky: | WRG 300, WRG 300 W, WRG 300 WP, WRG 300 WPK |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799936961 |
| Typové číslo: | 0093.0696 |

Výrobce: MAICO

ZF 300 Náhradní filtr