**Regulátor otáček STU 5**

Regulátory otáček pro plynulou regulaci ventilátorů.

Lze nastavit minimální otáčky.

Princip funkce: Fázová regulace.

Doporučený odstup od rádia nebo televize: 3 m.

Sepnutí ventilátorů na maximální otáčky otočením knoflíku přes spínací polohu. Dalším otáčením jsou snižovány otáčky.

S kontrolním světlem.

Testováno u VDE.

Přídavný spínací kontakt (230 V) např. pro ovládání klapky.

Z důvodu principu fázového ořezu může při nízkých otáčkách vznikat fyzikálně podmíněný brum. V prostorech s nároky na bezhlučný provoz ventilátorů lze k regulaci otáček použít 5-stupňové transformátory TRE....

Lze instalovat na stěny, na stropy zakázáno z teplotních důvodů.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | STU 5 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 4,3 A |
| Min. zatížení: | 0,2 A |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,435 kg |
| Šířka: | 81 mm |
| Výška: | 152 mm |
| Hloubka: | 64 mm |
| Šířka s obalem: | 97 mm |
| Výška s obalem: | 190 mm |
| Hloubka s obalem: | 77 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799578161 |
| Typové číslo: | 0157.0816 |

Výrobce: MAICO

STU 5 Regulátor otáček