**TRE 0,4**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení jednofázových ventilátorů.

S kontrolním světlem.

Přídavný spínací kontakt (230 V) např. pro ovládání klapky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRE 0,4 |
| Max. zatížení: | 0,4 A |
| Barva: | slonová kost, jako RAL 1013 |
| Hmotnost: | 1,05 |
| Hmotnost s obalem: | 1,05 kg |
| Šířka: | 92 mm |
| Výška: | 165 mm |
| Hloubka: | 77 mm |
| Šířka s obalem: | 110 mm |
| Výška s obalem: | 90 mm |
| Hloubka s obalem: | 180 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161103 |
| Typové číslo: | 0016.0110 |

Výrobce: MAICO

TRE 0,4