**5-stupňový transformátor, do rozvaděče TRE 1,6 S**

5-stupňový transformátor pro nastavení otáček.

Pro řízení jednofázových ventilátorů.

S úhelníkem a svorkovnící.

Příslušenství: 5-stupňový spínač ESS 20

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TRE 1,6 S |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 1,6 A |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Sekundární napětí: | 85 V / 115 V / 150 V / 180 V / 230 V |
| Způsob instalace: | Rozvaděč |
| Hmotnost: | 1,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,9 kg |
| Šířka s obalem: | 195 mm |
| Výška s obalem: | 190 mm |
| Hloubka s obalem: | 150 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577447 |
| Typové číslo: | 0157.0744 |

Výrobce: MAICO

TRE 1,6 S 5-stupňový transformátor, do rozvaděče