**Časový spínač ZA 4**

Časový spínač pro ručně ovládaný provoz ventilátorů.

Pro řízení ventilátorů, světel, elektropřístrojů atd.

Lze navolit časový nebo trvalý provoz pomocí kroužku.

Doběh lze plynule nastavit.

Pneumatický systém.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZA 4 |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 4 A |
| Druh krytí: | IP 30 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,132 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 55 mm |
| Šířka s obalem: | 83 mm |
| Výška s obalem: | 60 mm |
| Hloubka s obalem: | 83 mm |
| Dálkové ovládání: |  -  |
| Čas doběhu: | 1 min - 15 min |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799574262 |
| Typové číslo: | 0157.0426 |

Výrobce: MAICO

ZA 4 Časový spínač