**Termostat TH 10**

Termostat pro ovládání ventilátorů v závislosti na teplotě vzduchu.

Volitelný způsob spínání provozu ventilátorů - při poklesu nebo nárůstu teploty (přepínací kontakt).

S ukazatelem stavu spínače na vnitřní straně.

Odrušeno podle VDE 0875, stupeň N.

Čidlo teploty s 2 m připojovacím kabelem.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TH 10 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení (induktivní zátěž): | 4 A |
| Max. zatížení (odporová zátěž): | 10 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,42 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,46 kg |
| Šířka: | 125 mm |
| Výška: | 110 mm |
| Hloubka: | 69 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 120 mm |
| Hloubka s obalem: | 75 mm |
| Teplota okolí: | 50 °C |
| Rozsah nastavení teploty: | -10 °C až 30 °C |
| Hystereze: | cca 0,2 K až 5 K |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577645 |
| Typové číslo: | 0157.0764 |

Výrobce: MAICO

TH 10 Termostat