**Termostat TH 16**

Termostat pro ovládání ventilátorů v závislosti na teplotě vzduchu.

Volitelný způsob spínání provozu ventilátorů - při poklesu nebo nárůstu teploty (přepínací kontakt).

Ve spojení s třífázovým ventilátorem nutno instalovat stykač US 16 T.

Odzkoušeno u VDE, SEV, Semko a Nemko.

Příslušenství: Otočný přepínač DS 10 pro zapnutí ventilátoru nezávisle na termostatu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TH 16 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení (induktivní zátěž): | 4 A |
| Max. zatížení (odporová zátěž): | 16 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,31 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,35 kg |
| Šířka: | 115 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 68 mm |
| Šířka s obalem: | 123 mm |
| Výška s obalem: | 158 mm |
| Hloubka s obalem: | 77 mm |
| Teplota okolí: | 50 °C |
| Rozsah nastavení teploty: | 0 °C až 50 °C |
| Hystereze: | cca 1,5 K |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577485 |
| Typové číslo: | 0157.0748 |

Výrobce: MAICO

TH 16 Termostat