**Systém regulace teploty ATS**

Elektronický dvoupolohový regulátor teploty pro řízení jednofázových nebo třífázových ventilátorů.

S digitálním ukazatelem skutečné a požadované teploty.

S ukazateli LED pro poruchu a kontrolu.

Teplotní čidlo je součástí dodávky.

Výstupy regulátoru:

5-stupňový beznapěťový výstup pro připojení výkonového dílu ATL nebo stykačového ovládání.

Výstup 0 V až 10 V pro připojení systémových komponentů (např. výkonového dílu EALT 6 pro jednofázové ventilátory).

Beznapěťový výstup termostatu pro řízení ohřívače vzduchu.

Beznapěťový výstup pro signalizaci poruchy čidla nebo zkratu na čidle

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ATS |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 10 A |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 1,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,65 kg |
| Šířka: | 240 mm |
| Výška: | 185 mm |
| Hloubka: | 115 mm |
| Šířka s obalem: | 295 mm |
| Výška s obalem: | 135 mm |
| Hloubka s obalem: | 220 mm |
| Teplota okolí: | 0 °C až 40 °C |
| Rozsah nastavení teploty: | 0 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577591 |
| Typové číslo: | 0157.0759 |

Výrobce: MAICO

ATS Systém regulace teploty