**Hlídač rozdílu tlaku DW 1000**

Hlídač rozdílu tlaku pro monitorování stavu filtrů, ventilátorů a systémového tlaku ve vzt. zařízeních.

Přepínací kontakt pro proud max. 5 A, 250 V AC a 0,8 A pro indukční zátěž nebo 2 A, 30 V DC.

Rozsah nastavení: 100 Pa až 1000 Pa.

Medium: Vzduch nebo neagresivní plyny.

Elektropřípojka s vývodkou a šroubovými svorkami.

Obsah dodávky: tlakový spínač s hrdly, stavitelná stupnice v mbar, montážní úhelník, 2 m připojovací sada hadic.

Příslušenství pro filtry TFE a TFP.

Bezpečnostní pokyny

Je nutno zabránit přístupu vody nebo námrazy na hlídač tlaku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DW 1000 |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Montážní poloha: | svisle |
| Hmotnost: | 0,19 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,24 kg |
| Šířka: | 125 mm |
| Výška: | 103 mm |
| Hloubka: | 89,4 mm |
| Šířka s obalem: | 126 mm |
| Výška s obalem: | 104 mm |
| Hloubka s obalem: | 100 mm |
| Teplota okolí: | 85 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577522 |
| Typové číslo: | 0157.0752 |

Výrobce: MAICO

DW 1000 Hlídač rozdílu tlaku