**FM-spínač XS 1**

FM-spínač pro polohově nezávislé dálkové spínání jednofázových ventilátorů nebo jiných spotřebičů jako osvětlení, čerpadla atd.

Pro rekonstrukce a dodatečné instalace - žádné tapetování nebo malování.

Nemusí být bourány a vyměňovány např. kachlové obklady.

Instalace všude tam, kde není k dispozici elektr. vedení pro ovládání.

FM-spínač lze použít mobilně.

FM-spínač může být přišroubován nebo v případě hladkých povrchů přilepen.

Jednoduché poloautom. přiřazení vysílače spoří práci programování.

Baterie jsou součástí balení.

FM-systém se skládá z FM spínače XS 1 a min. 1x FM přijímače XE 1.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | XS 1 |
| Baterie: | 2 x 3 V |
| Síťový přívod: | není nutné |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,1 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,14 kg |
| Šířka: | 88 mm |
| Výška: | 88 mm |
| Hloubka: | 32 mm |
| Šířka s obalem: | 103 mm |
| Výška s obalem: | 89 mm |
| Hloubka s obalem: | 85 mm |
| FM-frekvence: | 433 MHz |
| Počet FM kanálů: | 1 Kanál |
| Dosah ve volném prostoru: | 100 m |
| Dosah v budově: | 30 m |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573449 |
| Typové číslo: | 0157.0344 |

Výrobce: MAICO

XS 1 FM-spínač