**Hlavní vypínač HS 3**

Hlavní vypínač.

Zapouzdřen podle ISO.

Vypínač lze v poloze VYP uzamknout.

Se 2 pomocnými kontakty (1 vypínací, 1 spínací).

HS 3: 3-pólový vačkový vypínač pro jednootáčkové ventilátory nebo pro ventilátory s regulací otáček.

HS 6: 6-pólový vačkový vypínač pro ventilátory s přepínatelnými póly (dvoje otáčky).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | HS 3 |
| Druh napětí: | Třífázový proud / Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V / 400 V |
| Max. zatížení: | 16 A |
| Druh krytí: | IP 65 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,38 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,41 kg |
| Šířka: | 82 mm |
| Výška: | 82 mm |
| Hloubka: | 127 mm |
| Šířka s obalem: | 87 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 135 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577362 |
| Typové číslo: | 0157.0736 |

Výrobce: MAICO

HS 3 Hlavní vypínač