**3-stupňový přepínač DS 3N**

Otočný spínač pro řízení 3-stupňových větracích přístrojů (např. ventilátor ER 100 D).

Vhodný pro zapuštěné elektroinstalační krabice.

S nulovou polohou.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DS 3N |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 16 A |
| Druh krytí: | IP 30 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Barva: | polární bílá, jako RAL 9010, matná |
| Hmotnost: | 0,11 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,13 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 32 mm |
| Šířka s obalem: | 83 mm |
| Výška s obalem: | 83 mm |
| Hloubka s obalem: | 73 mm |
| Způsob ovládání: | Otočný knoflík |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571865 |
| Typové číslo: | 0157.0186 |

Výrobce: MAICO

DS 3N 3-stupňový přepínač