**Vybavovací systém pro termistory MVS 6**

Samostatný kompletní systém.

Vybavovací systém MVS 6 pro hlídání maximální teploty motoru.

Nutné příslušenství pro třífázové ventilátory DZ... Ex . .

Zkouška vzorku podle směrnice 2014/34/EU.

S kontrolním světlem.

Bezpečnostní pokyny

Instalace jen mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | MVS 6 |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| IMax: | 6,3 A |
| Druh krytí: | IP 65 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 1,58 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,89 kg |
| Šířka: | 120 mm |
| Výška: | 225 mm |
| Hloubka: | 240 mm |
| Šířka s obalem: | 130 mm |
| Výška s obalem: | 260 mm |
| Hloubka s obalem: | 255 mm |
| Teplota okolí: | 40 °C |
| EX-označení podle normy: | Ex II (2)G [Ex e] / Ex II (2)D [Ex t] |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799575856 |
| Typové číslo: | 0157.0585 |

Výrobce: MAICO

MVS 6 Vybavovací systém pro termistory