**Stykač US 16 T**

Univerzální stykač pro ovládání ventilátorů resp. zátěží.

Řídící napětí: 230 V/50 Hz, 240 V/60 Hz.

3 hlavní kontakty, 1 pomocný kontakt (spínací).

Ochrana proti vodě a prachu.

S vloženou profilovanou lištou 35 mm.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | US 16 T |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 600 V |
| Max. zatížení (odporová zátěž): | 16 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Hmotnost: | 0,67 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,78 kg |
| Šířka: | 100 mm |
| Výška: | 160 mm |
| Hloubka: | 145 mm |
| Šířka s obalem: | 105 mm |
| Výška s obalem: | 200 mm |
| Hloubka s obalem: | 185 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577690 |
| Typové číslo: | 0157.0769 |

Výrobce: MAICO

US 16 T Stykač