**Zapuštěný stěnový ventilátor ETR 20**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ETR 20 |
| Průtok: | 500 m³/h |
| Počet otáček: | 1.420 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu / Odvětrání |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Možnost reverzace: |  ✔  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 30 W |
| IJmen: | 0,15 A |
| IMax: | 0,15 A |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 3,18 |
| Jmenovitá světlost: | 200 mm |
| Akustický tlak: | 53 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799815044 |
| Typové číslo: | 0081.0504 |

Výrobce: MAICO

ETR 20 Zapuštěný stěnový ventilátor