**Zapuštěný stěnový ventilátor EN 25**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EN 25 |
| Průtok: | 750 m³/h |
| Počet otáček: | 1.260 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | - |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 40 W |
| Příkon: | 47 W |
| IJmen: | 0,25 A |
| IMax: | 0,28 A |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 3,105 |
| Jmenovitá světlost: | 250 mm |
| Akustický tlak: | 54 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813026 |
| Typové číslo: | 0081.0302 |

Výrobce: MAICO

EN 25 Zapuštěný stěnový ventilátor