**Zapuštěný stěnový ventilátor ENR 25**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ENR 25 |
| Průtok: | 900 m³/h |
| Počet otáček: | 1.380 1/min |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu / Odvětrání |
| Lze regulovat: | ✔ |
| Možnost reverzace: | ✔ |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jmenovitý výkon: | 32 W |
| Příkon: | 38 W |
| IJmen: | 0,16 A |
| IMax: | 0,18 A |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Na omítku |
| Montážní poloha: | vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 3,305 |
| Jmenovitá světlost: | 250 mm |
| Akustický tlak: | 56 dB(A) |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799813057 |
| Typové číslo: | 0081.0305 |

Výrobce: MAICO

ENR 25 Zapuštěný stěnový ventilátor