**Skleníkový ventilátor EFG 30 E**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EFG 30 E |
| Průtok: | 800 m³/h |
| Počet otáček: | 1.340 1/min |
| Možnost reverzace: | - |
| Jmenovitý výkon: | 35 W |
| Příkon: | 35 W |
| IJmen: | 0,25 A |
| IMax: | 0,25 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Hmotnost: | 6,915 |
| Jmenovitá světlost: | 300 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814030 |
| Typové číslo: | 0081.0403 |

Výrobce: MAICO

EFG 30 E Skleníkový ventilátor