**Skleníkový ventilátor EFG 35 D**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EFG 35 D |
| Průtok: | 1.400 m³/h |
| Počet otáček: | 1.400 1/min |
| Možnost reverzace: | ✔ |
| Jmenovitý výkon: | 47 W |
| Příkon: | 47 W |
| IJmen: | 0,25 A |
| IMax: | 0,28 A |
| Druh krytí: | IP X4 |
| Hmotnost: | 9,3 |
| Jmenovitá světlost: | 350 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 65 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799814061 |
| Typové číslo: | 0081.0406 |

Výrobce: MAICO

EFG 35 D Skleníkový ventilátor