**Radiální střešní ventilátor DRD 50/86**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DRD 50/86 |
| Průtok: | 6.300 m³/h / 8.500 m³/h |
| Počet otáček: | 715 1/min / 930 1/min |
| Jmenovitý výkon: | 650 W / 1.450 W |
| IJmen: | 1,4 A / 2,9 A |
| IMax: | 1,4 A / 2,9 A |
| Přepínatelné póly (2 otáčky): | ✔ |
| Počet pólů při vyšších otáčkách: | 6 |
| Počet pólů při nižších otáčkách: | 8 |
| Umístění: | Střecha |
| Montážní poloha: | svisle |
| Materiál: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 134 |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | 60 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799871576 |
| Typové číslo: | 0087.0157 |

Výrobce: MAICO

DRD 50/86 Radiální střešní ventilátor