**Axiální nástěnný ventilátor DZQ 30/6 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 30/6 A-Ex |
| Provedení: | Čtvercová základna |
| Průtok: | 1.250 m³/h |
| Počet otáček: | 992 1/min |
| Příkon: | 100 W |
| IMax: | 0,63 A |
| Hmotnost: | 8,253 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837657 |
| Typové číslo: | 0083.0765 |

Výrobce: MAICO

DZQ 30/6 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor