**Axiální nástěnný ventilátor DZQ 35/2 A-Ex**

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DZQ 35/2 A-Ex |
| Provedení: | Čtvercová základna |
| Průtok: | 6.000 m³/h |
| Počet otáček: | 2.750 1/min |
| Příkon: | 900 W |
| IMax: | 1,81 A |
| Hmotnost: | 16 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799837725 |
| Typové číslo: | 0083.0772 |

Výrobce: MAICO

DZQ 35/2 A-Ex Axiální nástěnný ventilátor