**Tepelně izolovaný oblouk s dlouhým ramenem ABLS 160**

Speciální vysoce tepelně izolovaný 90°- oblouk s dlouhým ramenem pro rekuperační jednotky s připojovacím průměrem 160 mm.

Velmi výhodné a prostorově nenáročné při montáži v oblasti připojování ventilačních přístrojů ve velmi stísněných instalačních situacích.

Vhodné pro univerzální aplikace a pro propojení rozličných materiálů ventilačních potrubí.

Alternativa ke konstrukci oblouků ze stáčených trubek s nákladnou dodatečnou tepelnou izolací.

Vysoká funkčnost a flexibilita včetně jednoduché a rychlé montáže.

Jednoduché zkrácení ramene násuvného oblouku pomocí řezacího nože nebo běžné pilky za pomoci integrovaných zapuštěných vodících drážek.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ABLS 160 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Průtok: | 470 m³/h |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Materiál: | EPP pěna |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,6 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,63 kg |
| Jmenovitá světlost: | 160 mm |
| Vnější průměr: | 220 mm |
| Šířka: | 294 mm |
| Výška: | 528 mm |
| Hloubka: | 220 mm |
| Šířka s obalem: | 294 mm |
| Výška s obalem: | 528 mm |
| Hloubka s obalem: | 220 mm |
| Tloušťka stěny: | 30 mm |
| Teplota média: | -20 °C až 60 °C |
| Teplota okolí: | 0 °C až 40 °C |
| Tepelná vodivost: | 0,040 W/m\*K |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799580485 |
| Typové číslo: | 0058.0048 |

Výrobce: MAICO

ABLS 160 Tepelně izolovaný oblouk s dlouhým ramenem