**Přívodní prvek pro venkovní vzduch ALD 125 VA**

Přívodní prvek venkovního vzduchu pro lokální větrání bytů bez průvanu.

Druh klapky: Ručně (poloha 0% nebo 100%).

Velmi dobré tlumení.

Opticky plochý a příjemný design.

Dobrý rozvod vzduchu.

Bez elektrického připojení.

Obsah dodávky ALD 125: vnitřní díl z plastu, prachový filtr

G2 (ISO coarse 30 %), stěnová trubka do 500 mm s větrnou zábranou a tlumičem hluku, ruční klapka, pravoúhlá venkovní mřížka z plastu, včetně protihmyzové mřížky.

Obsah dodávky ALD 125 VA: vnitřní díl z plastu, prachový filtr

G2 (ISO coarse 30 %), stěnová trubka do 500 mm s větrnou zábranou a tlumičem hluku, ruční klapka, kruhová venkovní mřížka z nerezu, včetně protihmyzové mřížky.

Příslušenství: Náhradní filtr ALDF 125/160 G2 nebo ALDF 125/160 G3.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ALD 125 VA |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 30 m³/h |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál mřížky: | Umělá hmota (vnitřní mřížka) / Nerez (venkovní mřížka) |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 1,18 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,44 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Druh klapky: | ruční, s aretací |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 159 mm |
| Výška: | 159 mm |
| Hloubka: | 572 mm |
| Šířka s obalem: | 170 mm |
| Výška s obalem: | 180 mm |
| Hloubka s obalem: | 590 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 47 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799520689 |
| Typové číslo: | 0152.0068 |

Výrobce: MAICO

ALD 125 VA Přívodní prvek pro venkovní vzduch