**Řízení přívodu vzduchu RLS 1**

Regulace pro ventilační přístroj s tepelným čerpadlem, např. WRG 300 WP.

3 stupně: nízký výkon, normální, plný výkon.

Lze ovládat i od jiných přístrojů (např. ventil, tepelné čerpadlo).

Lze časově programovat spínání jednotlivých stupňů.

Lze zvolit ruční nebo automatické spínání.

Ovladač: 82 × 150 × 31 mm (Š × V × H).

Výkonový díl: 203 × 205 × 94 mm (Š × V × H).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 1 |
| Příkon (bez regulace otáček): | 4 W |
| Max. zatížení (induktivní zátěž): | 8 A |
| Max. zatížení (odporová zátěž): | 16 A |
| Hmotnost: | 1,58 |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577683 |
| Typové číslo: | 0157.0768 |

Výrobce: MAICO

RLS 1 Řízení přívodu vzduchu