**Převodník rozdílu tlaků DS 500**

Převodník tlaku v plastovém pouzdru pro nasazení do vzduchu a neagresivních plynů.

Jako výstupní signál je možné zvolit 0-10 V (výrobní nastavení) a nebo 4-20 mA.

Lze také zvolit dobu odezvy: 1 s (výrobní nastavení) nebo 100 ms.

Obsah dodávky:

1 x převodník tlaku

2 x tlaková sonda z plastu

1 x 2 m PVC-hadička

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DS 500 |
| Max. přetlak: | 20 kPa |
| Pracovní rozsah: | 0 - 500 Pa / 0 - 1000 Pa |
| Druh napětí: | Stejnosměrný proud |
| Napájecí napětí: | 18 V - 30 V DC |
| Výstupní signál: | 0 V - 10 V |
| Druh krytí: | IP 54 |
| Hmotnost: | 0,17 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,21 kg |
| Šířka: | 130 mm |
| Výška: | 130 mm |
| Hloubka: | 56 mm |
| Šířka s obalem: | 140 mm |
| Výška s obalem: | 75 mm |
| Hloubka s obalem: | 115 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571186 |
| Typové číslo: | 0157.0118 |

Výrobce: MAICO

DS 500 Převodník rozdílu tlaků