**Odvodní prvek Centro-M**

Větrací prvek Centro-M - manuální provedení

Pro společný proměnlivý průtok.

Odvodní prvek pevně nastaven.

MAICO Centro-M neobsahuje elektrický přívod u může být tudíž instalován ve všech oblastech sanitárního zařízení.

Parametry

Větrací prvek s krytem a filtrem ISO coarse >30 % (G2) pro vestavbu do zapuštěného pouzdra.

Použitelný v centrálním větracím systému Centro.

Protipožární ochrana identická jako u lokálního odvětrání MAICO ER.

Nejsou nutné další uzávěry studeného kouře.

Nejsou nutné přídavné tlumiče hluku.

Barva bílá, jako RAL 9016.

Jednoduchá výměna filtru bez použití nástroje.

Možnost pootočení krytu o ± 5°, pro vyrovnání nesprávně instalovaného pouzdra.

Jednoduchá a rychlá montáž větracího prvku do pouzdra pomocí západkového připevnění.

Změna úrovně v šachtě podle DIN 4109, odzkoušeno u IAB Oberursel.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | Centro-M |
| Provedení: | ruční |
| Průtok: | 20 m³/h / 40 m³/h |
| Min. průtok: | 30 m³/h |
| Směr proudění vzduchu: | Odvětrání |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Umístění: | Stěna / Strop |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Druh systému: | centrální |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,85 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,14 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Šířka: | 251 mm |
| Výška: | 251 mm |
| Hloubka: | 138 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 280 mm |
| Hloubka s obalem: | 155 mm |
| Akustický tlak: | 26 dB(A) / 33 dB(A) Údaje podle DIN 18017-3 při ekvivalentní absorpční ploše A<sub>L</sub> = 10 m<sup>2</sup> |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799841821 |
| Typové číslo: | 0084.0182 |

Výrobce: MAICO

Centro-M Odvodní prvek