**Přívodní prvek pro venkovní vzduch ZE 45 F bílá**

Odhlučněná výústka pro venkovní vzduch pro lokální větrání bytů..

Plynulá regulace průtoku vzduchu.

Pro instalaci do okenních rámů.

Dřevěné okno: nutný výřez v rámu.

Hliníková a plastová okna: u dutých profilů je nutný vzduchový kanál ZEK 45 F.

Při tlakové diferenci 10 Pa a zcela otevřeném ventilu je průtok cca. 22 m3/h.

Obsah dodávky: vnitřní díl, prachový a protihmyzový filtr, ochranná mříž se síťkou.

Příslušenství: Plochý kanál ZEK 45 F, plochá mřížka ZE 45 GF, náhradní filtr ZEF.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZE 45 F bílá |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Umístění: | Okno |
| Materiál: | Hliník |
| Barva: | bílá, jako RAL 9016 |
| Hmotnost: | 0,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,83 kg |
| Druh filtru: | Prachový filtr |
| Třída filtru: | G2 |
| Druh klapky: | ruční |
| Šířka: | 450 mm |
| Výška: | 30 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 485 mm |
| Výška s obalem: | 40 mm |
| Hloubka s obalem: | 135 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 40 dB |
| Odhlučnění: | ano |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520443 |
| Typové číslo: | 0152.0044 |

Výrobce: MAICO

ZE 45 F bílá Přívodní prvek pro venkovní vzduch