**Náhradní filtr PPF E2**

Náhradní filtry pro lokální ventilační přístroj PushPull 60 K.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | PPF E2 |
| Umístění: | Větrací přístroj |
| Materiál: | Syntetika |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 0,03 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,07 kg |
| Třída filtru: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Šířka: | 190 mm |
| Výška: | 170 mm |
| Hloubka: | 18 mm |
| Šířka s obalem: | 190,5 mm |
| Výška s obalem: | 170,5 mm |
| Hloubka s obalem: | 40 mm |
| Balení: | 2 kusy |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930860 |
| Typové číslo: | 0093.0086 |

Výrobce: MAICO

PPF E2 Náhradní filtr