**Talířový ventil, umělohmotný TK 10**

Talířové ventily pro přívod i odvod vzduchu.

Těsnění pomocí pěnového kroužku.

Plynulá regulace průtoku pomocí otočného ventilového talíře.

Jednoduchá montáž pomocí montážního kroužku a rozpínacích per.

Doporučené příslušenství: Filtr - lapač tuku FFE při použití v prostorách s mastným odváděným vzduchem (kuchyně atd.).

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TK 10 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 30 m³/h |
| Materiál: | Umělá hmota, antistatická |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost: | 0,13 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,14 kg |
| Vhodné pro jm. světlost: | 100 mm |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 51 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 70 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511922 |
| Typové číslo: | 0151.0192 |

Výrobce: MAICO

TK 10 Talířový ventil, umělohmotný