**Řízení přívodu vzduchu RLS PP-K**

Regulace ovzduší je povinným příslušenstvím pro přístroje PushPull 60 KA a PushPull 60 KL.

Regulátor ovzduší RLS PP-K disponuje následujícími možnostmi nastavení:

Druhy provozu - trvalé větrání (s rekuperací tepla), provětrávání a odvlhčování.

2 výkonových stupňů mezi 17 a 55 m³/h.

Pomocí regulátoru ovzduší RLS PP-K může být současně ovládáno až 6 přístrojů.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS PP-K |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Druh krytí: | IP X0 |
| Síťový přívod: | 3 x 1,5 mm² |
| Umístění: | Stěna |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | svisle |
| Hmotnost: | 0,27 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,46 kg |
| Šířka: | 80 mm |
| Výška: | 150 mm |
| Hloubka: | 65 mm |
| Šířka s obalem: | 200 mm |
| Výška s obalem: | 167 mm |
| Hloubka s obalem: | 143 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799571995 |
| Typové číslo: | 0157.0199 |

Výrobce: MAICO

RLS PP-K Řízení přívodu vzduchu