**Ventilátorová vložka (sada) VE ER-APB 100 G**

Ventilátorová sada jako náhradní díl pro nástěnný ventilátor protipožární ER-APB 100 G.

Provedení se 2 stupni otáčení.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | VE ER-APB 100 G |
| Provedení: | Spínání snížených otáček |
| Průtok: | 35 m³/h / 100 m³/h |
| Počet otáček: | 900 1/min / 1.850 1/min |
| Lze regulovat: |  -  |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 10 W / 28,5 W |
| IMax: | 0,09 A / 0,15 A |
| Druh krytí: | IP X5 |
| Barva: | bílá. |
| Hmotnost: | 1,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,32 kg |
| Šířka: | 215 mm |
| Výška: | 110 mm |
| Hloubka: | 215 mm |
| Šířka s obalem: | 270 mm |
| Výška s obalem: | 155 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799101086 |
| Typové číslo: | E084.0179.0000 |

Výrobce: MAICO

VE ER-APB 100 G Ventilátorová vložka (sada)