**Quickbox DSQ 35/4**

Provedení

400 V-provedení (3+PE).

Lze regulovat otáčky frekvenčním měničem MFU nebo transformátorem.

Ochranu proti přetížení motoru nutno zajistit předem, je povinná.

Parametry

Boční stěna s výtlačným hrdlem může být instalována v 5 různých směrech. Vysoká variabilita při montáži zvláště v nevýhodných prostorových podmínkách.

Kompaktní rozměry.

Velmi tichý provoz díky vynikajícímu odhlučnění.

Sériově včetně předinstalovaného montážního úhelníku - jednodušší instalace.

Oběžné kolo s dozadu zahnutými lopatkami. To zajišťuje optimální účinnost a nízké náklady na provoz.

Z důvodu velkých odstupů mezi lopatkami oběžného kola nemá ventilátor sklony k zašpinění.

Druh krytí IP 55.

Montážní pokyny

Montáž uvnitř budovy.

Postranice se sacím hrdlem je napevno. Postranice s výtlačným hrdlem a uzavřené stěny jsou mezi sebou zaměnitelné. Z tohoto důvodu lze Quickbox přizpůsobit rozličným montážním podmínkám.

Libovolná provozní poloha.

Stěnu přístroje lze jednoduše demontovat.

S štítek s upozorněním o smyslu otáčení

T typový štítek

Elektrické připojení

Připojení v přiložené svorkovnici uvnitř.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | DSQ 35/4 |
| Průtok: | 2.800 m³/h |
| Lze regulovat: |  ✔  |
| Druh napětí: | Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz |
| Jmenovitý výkon: | 250 W |
| PMax: | 250 W |
| IJmen: | 0,9 A |
| IMax: | 0,9 A |
| Druh krytí: | IP 55 |
| Tepelná třída: | F |
| Síťový přívod: | 5 x 1,5 mm² |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál pouzdra: | Ocelový plech, pozinkovaný |
| Hmotnost: | 52,8 kg |
| Hmotnost s obalem: | 52,84 kg |
| Ventilátor výklopný: |  -  |
| Jmenovitá světlost: | 355 mm |
| Šířka: | 643 mm |
| Výška: | 640 mm |
| Hloubka: | 700 mm |
| Šířka s obalem: | 643 mm |
| Výška s obalem: | 640 mm |
| Hloubka s obalem: | 700 mm |
| Teplota média při jmenovitém proudu: | -20 °C až 50 °C |
| Teplota média při IMax: | -20 °C až 50 °C |
| Akustický tlak: | 43 dB(A) Odstup 3 m, volné pole |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799800347 |
| Typové číslo: | 0080.0034 |

Výrobce: MAICO

DSQ 35/4 Quickbox