**Tlumič hluku SB 12/16**

Tlumič hluku pro vzduchotechnická zařízení.

Připojení stáčené trubky DN 125 se spojkou SVR 125.

Připojení stáčené trubky DN 160 přímo na hrdlo EPP. Utěsnění nutno zajistit.

Z protihlukového polypropylenu (EPP) kašírovaného hygienickým rounem.

S hlukově izolační výstelkou z pryskyřičné melaminové pěny.

Dva revizní otvory.

S předvrtanými otvory pro montáž pomocí závitových tyčí.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SB 12/16 |
| Materiál: | Umělá hmota EPP |
| Hmotnost: | 1,74 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,77 kg |
| Šířka: | 435 mm |
| Výška: | 365 mm |
| Hloubka: | 220 mm |
| Šířka s obalem: | 645 mm |
| Výška s obalem: | 370 mm |
| Hloubka s obalem: | 225 mm |
| Vložený útlum při 63 Hz: | 2 dB |
| Vložený útlum při 125 Hz: | 8 dB |
| Vložený útlum při 250 Hz: | 12 dB |
| Vložený útlum při 500 Hz: | 20 dB |
| Vložený útlum při 1 kHz: | 38 dB |
| Vložený útlum při 2 kHz: | 47 dB |
| Vložený útlum při 4 kHz: | 40 dB |
| Vložený útlum při 8 kHz: | 35 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599951 |
| Typové číslo: | 0059.0995 |

Výrobce: MAICO

SB 12/16 Tlumič hluku