**Přívodní prvek ZE 10 T**

Samoregulační přívodní prvek pro lokální větrání bytů.

S vestavěným termostatem pro regulaci.

Regulace v teplotním rozsahu -5 °C (uzavřeno) až +10 °C (otevřeno).

Bez elektrického připojení.

Obsah dodávky: teplotně řízený vnitřní díl, prachový filtr, 2 trubky (pouzdra) pro tloušťku zdi do 500 mm, venkovní mřížka s protihmyzovou sítí.

Příslušenství: Větrná zábrana ZES, náhradní filtr ZEF

Pokyny pro montáž

Doporučený návrh:

1 ZE 10 T na 30 m2 obytné plochy.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | ZE 10 T |
| Směr proudění vzduchu: | Přívod vzduchu |
| Max. průtok: | 27 m³/h |
| Umístění: | Stěna |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Barva: | čistě bílá, jako RAL 9010 |
| Hmotnost s obalem: | 1,22 kg |
| Třída filtru: | G3 |
| Druh klapky: | ruční |
| Jmenovitá světlost: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 280 mm |
| Výška s obalem: | 160 mm |
| Hloubka s obalem: | 280 mm |
| Teplota okolí: | 60 °C |
| Posouzená max. diference úrovně hluku prvku Dn,w: | 33 dB |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520481 |
| Typové číslo: | 0152.0048 |

Výrobce: MAICO

ZE 10 T Přívodní prvek