**Regulátor solankového čerpadla EW-S**

Reguluje automaticky letní a zimní provoz

Není nutné sezóní ovládání obsluhou.

S ukazatelem poruch.

Spíná čerpadlo v pravidelných intervalech, aby nedošlo k zadření.

S předdefinovaným nastavením z výroby.

Se 2 teplotními sondami pro venkovní vzduch před a za výměníkem tepla.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | EW-S |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,565 kg |
| Šířka: | 160 mm |
| Výška: | 110 mm |
| Hloubka: | 60 mm |
| Šířka s obalem: | 230 mm |
| Výška s obalem: | 130 mm |
| Hloubka s obalem: | 185 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799572039 |
| Typové číslo: | 0157.0203 |

Výrobce: MAICO

EW-S Regulátor solankového čerpadla