**Kombi-stěnová hrdla KWH 12 L**

Pohledové kombi-stěnové hrdlo obsahuje hrdla pro venkovní i odpadní vzduch ve společném pouzdru.

Kombi-stěnové hrdlo lze dodat volitelně v levém nebo pravém provedení.

Toto umožňuje vedení potrubí v budově mezi ventilačním přístrojem a kombi-stěnovým hrdlem bez křížení.

Vhodné pro rodinné domky, vícepatrové bytové domy a řadovou bytovou výstavbu.

Venkovní vzduch je nasáván zespodu a odpadní vzduch je vyfukován dopředu. Tím je minimalizováno směšování obou vzduchových cest.

Potrubní hrdlo odpadního vzduchu je vedeno ven se spádem. Vznikající kondenzát v odpadním vzduchu je tak odveden ven.

Jednoduchá montáž - sestává ze dvou montážních dílů:

Krycí kapota

Fasádní díl

Upevňovací prvky na fasádě budou "neviditelné" díky krycí kapotě.

Na návětrné straně příp. vždy od 2. nadzemního poschodí musí být provedena další vhodná opatření, aby nedocházelo ke vnikání vody do hrdla odpadního vzduchu díky silnému větru nebo nárazovému dešti .

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | KWH 12 L |
| Provedení: | Levé provedení |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Umístění: | Venkovní stěna |
| Materiál: | Nerez (V2A) |
| Hmotnost: | 1,5 kg |
| Hmotnost s obalem: | 1,77 kg |
| Jmenovitá světlost: | 125 mm |
| Šířka: | 355 mm |
| Výška: | 204 mm |
| Hloubka: | 88 mm |
| Šířka s obalem: | 395 mm |
| Výška s obalem: | 265 mm |
| Hloubka s obalem: | 200 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520597 |
| Typové číslo: | 0152.0059 |

Výrobce: MAICO

KWH 12 L Kombi-stěnová hrdla