**Dveřní kontakt TS 1**

Držák dveří s kontaktem jako náhradní díl pro centrální ventilační přístroje WR 300, WR 400, WR 600, WS 250, WS 150 a WS 170.

Dveřní kontakt - spínač 16A.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | TS 1 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 125 V - 250 V |
| Hmotnost: | 0,01 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,05 kg |
| Šířka: | 30 mm |
| Výška: | 40 mm |
| Hloubka: | 12 mm |
| Šířka s obalem: | 175 mm |
| Výška s obalem: | 250 mm |
| Hloubka s obalem: | 20 mm |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101444 |
| Typové číslo: | E157.1150.0000 |

Výrobce: MAICO

TS 1 Dveřní kontakt