**Reverzační přepínač WU 1**

Reverzační přepínač pro ventilátory.

Pro střídání směru proudění vzduchu.

WU 1: S krabicí pro montáž do omítky.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | WU 1 |
| Směr proudění vzduchu: | Odvod a přívod vzduchu |
| Druh napětí: | Jednofázový proud / Třífázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V / 400 V |
| Kmitočet sítě: | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. zatížení: | 16 A |
| Druh krytí: | IP 00 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Barva: | světle šedá |
| Hmotnost: | 0,2 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,23 kg |
| Šířka: | 81 mm |
| Výška: | 81 mm |
| Hloubka: | 100 mm |
| Šířka s obalem: | 133 mm |
| Výška s obalem: | 95 mm |
| Hloubka s obalem: | 101 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571025 |
| Typové číslo: | 0157.0102 |

Výrobce: MAICO

WU 1 Reverzační přepínač