**Řízení přívodu vzduchu RLS 3**

Třístupňová regulace ovzduší pro odsávací ventilátor ER 100 D a potrubní ventilátor HDR EC.

3 stupně: nízký výkon, normální, plný výkon.

Se separátním 2-pólovým kolébkovým vypínačem.

Oba přístroje ve společném dvojrámečku.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | RLS 3 |
| Druh napětí: | Jednofázový proud |
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Max. zatížení: | 10 A |
| Druh krytí: | IP 30 |
| Způsob instalace: | Pod omítku |
| Montážní poloha: | svisle / vodorovně |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Data umělé hmoty: | Polystyrol, bez PVC |
| Hmotnost: | 0,19 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,23 kg |
| Šířka: | 150 mm |
| Výška: | 80 mm |
| Hloubka: | 32 mm |
| Šířka s obalem: | 155 mm |
| Výška s obalem: | 83 mm |
| Hloubka s obalem: | 83 mm |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578314 |
| Typové číslo: | 0157.0831 |

Výrobce: MAICO

RLS 3 Řízení přívodu vzduchu