**Kanálové čidlo FL 30 P**

Čidlo teploty pro měření teploty vzduchu ve vzduchových kanálech.

Lze kombinovat s ETL 16 P, DTL 16 P, DTL 24 P.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | FL 30 P |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Kanál |
| Materiál: | Umělá hmota |
| Hmotnost: | 0,08 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,08 kg |
| Šířka: | 220 mm |
| Výška: | 140 mm |
| Hloubka: | 20 mm |
| Šířka s obalem: | 221 mm |
| Výška s obalem: | 141 mm |
| Hloubka s obalem: | 21 mm |
| Rozsah nastavení teploty: | 0 °C až 30 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799577805 |
| Typové číslo: | 0157.0780 |

Výrobce: MAICO

FL 30 P Kanálové čidlo