**Senzor škodlivých plynů SGS**

Koncentrace metanu, propanu, butanu a anestetického plynu jsou permanentně měřeny přesným plynovým čidlem.

V případě výskytu nežádoucího plynu dojde k optickému (červený ukazatel) a akustickému (hlasitá houkačka) alarmu.

Reléový výstup 1A/30VDC, bezpotenciálový kontakt, pro vyhodnocení výstupního signálu.

Technické údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Typ: | SGS |
| Napájecí napětí: | 12 V DC (-10% / +20%) |
| IMax: | 90 mA / 145 mA |
| Druh krytí: | IP 20 |
| Umístění: | Přístroje WS |
| Montážní poloha: | libovolný |
| Materiál pouzdra: | Umělá hmota |
| Barva: | bílá |
| Hmotnost: | 0,22 kg |
| Hmotnost s obalem: | 0,3 kg |
| Šířka: | 115 mm |
| Výška: | 90 mm |
| Hloubka: | 30 mm |
| Šířka s obalem: | 165 mm |
| Výška s obalem: | 150 mm |
| Hloubka s obalem: | 80 mm |
| Teplota okolí: | -10 °C až 40 °C |
| Balení: | 1 kus |
| Vhodné pro výrobky: | Trio, WS 160 Flat KET / KBET / KBZET, WS 170..., WS 300 Flat, WS 320..., WS 470... |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992196 |
| Typové číslo: | 0093.1323 |

Výrobce: MAICO

SGS Senzor škodlivých plynů